Q:как запустить сервер из-за Linksys DSL/Cable маршрутизатора?

A:Прежде всего, огромное спасибо нашему пользователю Flare, кто создал эту документацию OK, ниже показано, как научить RaidenFTPD работать с 4-портовым Linksys Etherfast Cable/DSL маршрутизатором. A. КОНФИГУРИРОВАНИЕ МАРШРУТИЗАТОРА 1) Войдите в режим администрирования маршрутизатора через Internet Explorer или любой другой web-браузер. Обычно это можно сделать по адресу - 192.168.1.1. 192.168.1.1 - значение по умолчанию, с которым поставляется маршрутизатор. Если Вы изменили его IP - используйте тот, который Вы ему устанавили. 2) Далее пункт "Advanced" вверху - золотой в крайней правой позиции. 3) Далее в меню "Advanced", идите в позицию "DMZ Host" - последний золотой пункт справа. 4) Посмотрите IP вашего компьютера. Это - IP, назначенный маршрутизатором. Если Вы находитесь в Win9x/ME, идите в Запустить/Выполнил и напечатайте "winipcfg.exe" - это сообщит Вам ваш IP. Если Вы находитесь в WinNT/2K, входите в приглашение ко вводу команды, и напечатаете "ipconfig". Ваш местный IP будет скорее всего в той же самой подсети что и маршрутизатор - так, если ваш маршрутизатор 192.168.1.1 - тогда ваш IP должен быть типа 192.168.1.*** 5) Вот этот IP и вводят в поле DMZ. 6) Нажать <Ввести>. Хорошо - теперь маршрутизатор сконфигурирован должным образом, чтобы позволить людям входить в ваш FTP. Вы можете также делать это, устанавливая определенные порты, которые Вы хотите быть направленными, поскольку этот метод будет направлять ВСЕ порты на ваш компьютер. Если Вы хотите направлять только один порт, или только несколько (меньше чем 10) на ваш компьютер, сдедуйте шагам 1 и 2, перечисленным выше, но тогда пользуйтесь инструкциями, приведенным ниже. Если Вы желаете иметь ВСЕ порты направленными на ваш компьютер, тогда просто пропустите этот вторичный метод конфигурации, и идите в Raiden конфигурацию ниже: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ШАГ 3) Идут в "Fowarding" в расширенном меню. Это - вторая позиция меню. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ШАГ 4) Получают местный IP вашего компьютера. Это - IP, назначенный маршрутизатором. Если Вы находитесь в Win9x/ME, идите Запустить/Выполнить и напечатать "winipcfg.exe" - это сообщит Вам ваш IP. Если Вы находитесь в WinNT/2K, входите в приглашение ко вводу команды, и напечатаете "ipconfig". Ваш местный IP будет наиболее вероятно в той же самой подсети что и маршрутизатор - так, если ваш маршрутизатор - 192.168.1.1, тогда ваш IP должен быть 192.168.1.*** АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ШАГ 5) Под " Сервисный Порт " слева, введите, который порт(ы) Вы хотите быть направленным в вашем компьютере. Для каждого порта, введите подсеть вашего МЕСТНОГО АДРЕСА IP справа. Так, если ваш IP 192.168.1.101 - введите 101 в небольшом поле справа. Независимо от пути, по которому Вы конфигурите ваш маршрутизатор, ваши порты, теперь направлены на ваш компьютер, и система сетевой защиты (firewall) на маршрутизаторе для них будет отключена, позволяя FTP использовать эти порты . Теперь можно продолжить конфигурировать Raiden: B. ОБНАРУЖЕНИЕ ВАШЕГО ГЛОБАЛЬНОГО IP 1) Войдите в режим администрирования маршрутизатора через Internet Explorer или любой другой web-браузер. Обычно это - 192.168.1.1. 192.168.1.1 - значение по умолчанию, с которым поставляется маршрутизатор. Если Вы изменили его IP - используйте тот, который Вы ему устанавили. 2) Далее идите в позицию "состояния". Это - третья серая позиция слева. 3) В синей таблице по имени "ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ", смотрите на строку, называемую " АДРЕС IP: ". Это - ваш ГЛОБАЛЬНЫЙ IP. Это - IP, назначенный вашим провайдером. Его надо записать или запомнить, так как мы будем нуждаться в этом позже в этой установке. C. КОНФИГУРИРОВАНИЕ RAIDEN 1) Открыть RaidenFTPd.exe 2) В Setup/FTP-Servers убрать лычку в " Авто IP Выбора " если она там стоит. Все остальное оставьте как есть. 3) Сохранить это 4) Открыть .ftpd файл. В строке " SERVER_IP = ", установить ГЛОБАЛЬНЫЙ IP. (Примечание: ЭТО - НЕ IP, НАЗНАЧЕННЫЙ ВАШИМ МАРШРУТИЗАТОРОМ. ЭТО - IP, НАЗНАЧЕННЫЙ ВАШИМ ПРОВАЙДЕРОМ. Если Вы не знаете, каков ваш глобальный IP, используйте метод в Шаге B, чтобы узнать это.) Типа - все! Raiden *должен* теперь нормально работать с Маршрутизатором/Концентратором. Я не проверял это на других связках, кроме Win2K + Raiden + Linksys 4 Порта Cable/DSL Маршрутизатор. Если это работает и для Вас - пожалуйста, дайте знать.

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/06/22