¿Cómo puedo ejecutar el RaidenFTPD con un router DSL/cable?

Antes de nada quiero agradecer a Flare, uno de nuestros usuarios, el que haya hecho este tutorial. Bien, este tutorial explica cómo hacer funcionar el programa con el router DSL/Cable de 4 puertos Linksys Etherfast. A. CONFIGURANDO TU ROUTER 1) Entra como administrador en tu router a través del Internet Explorer o cualquier otro nevegador. Tendrás que introducir la dirección IP que te corresponda, en mi caso yo tengo que usar la dirección IP que me venía con el router por defecto, que es 192.168.1.1. 2) Una vez dentro, vé a la pestaña de arriba del todo llamada "Advanced". Esta pestaña es la dorada situada a la derecha. 3) Dentro del menú "Advanced" vé a la pestaña "DMZ Host". Esta pestaña es la última dorada de la derecha. 4) Hazte con la dirección IP local de tu ordenador. Esta dirección IP es la asignada por el router. Si estás con Win9x/ME, vé al Meú Inicio/Ejecutar y teclea sin las comillas "winipcfg.exe"; este comando te dirá cual es tu dirección IP. Si estás con WinNT/2K, abre una sesión de consola y teclea sin comillas "ipconfig". Tu dirección IP local estará, probablemente, en la misma subred que tu router, por lo que si tu router tiene la IP 192.168.1.1 tu dirección IP deberá ser 192.168.1.### 5) Apunta esta dirección IP e introducela en el cuadro de DMZ host. 6) Presiona el botón de submit. Bien, ya tenemos el router correctamente configurado para permitir a la gente entrar en tu FTP. También podias haber hecho esto especificando los puertos que quieres redirigir, ya que el método anterior redirige TODOS los puertos de tu ordenador. Si quieres redirigir solamente un puerto o unos pocos (menos de 10) haz los pasos 1 y 2 y salta directamente a los pasos que aparecen en el siguiente párrafo. Si quieres tener TODOS los puertos de tu ordenador redirigidos simplemente salta este segundo método de configuración y vé a la configuración del Raiden más abajo PASO ALTERNATIVO 3) Vé a la pestaña "Fowarding" en el menú advanced. Está en la segunda pestaña. PASO ALTERNATIVO 4) Hazte con la dirección IP local de tu ordenador. Esta es la IP asignada por tu router. Si estás con Win9x/ME, vé al Meú Inicio/Ejecutar y teclea sin las comillas "winipcfg.exe"; este comando te dirá cual es tu dirección IP. Si estás con WinNT/2K, abre una sesión de consola y teclea sin comillas "ipconfig". Tu dirección IP local estará, probablemente, en la misma subred que tu router, por lo que si tu router tiene la IP 192.168.1.1 tu dirección IP deberá ser 192.168.1.### PASO ALTERNATIVO 5) Bajo la opción de la izquierda "Service Port", introduce los puertos que quieres apuntar a tu ordenador. Para cada puerto introduce la última subred de tu dirección IP LOCAL de la derecha. Es decir, si tu dirección IP es 192.168.1.101, tendrás que introducir 101 en la casilla pequeña de la derecha. De cualquier manera, los puertos estarán apuntando ahora a tu ordenador y el firewall del router relacionado con los mismos estará desactivado, permitiendo que las conexiones FTP puedan hacerse en ese puerto. Los siguientes párrafos hacen referencia a cómo configura el Raiden: B. ENCONTRANDO TU DIRECCIÓN IP GLOBAL 1) Entra como administrador en tu router a través del Internet Explorer o cualquier otro nevegador. Tendrás que introducir la dirección IP que te corresponda, en mi caso yo tengo que usar la dirección IP que me venía con el router por defecto, que es 192.168.1.1; en el caso de que hayas cambiado tu dirección IP tendrás que introducir aquí la nueva IP. 2) Vé a la pestaña "status", es la tercera pestaña gris de la izquierda. 3) En la tabña azul llamada "WAN" fíjate en una fila llamada "IP ADDRESS:". Esta es tu dirección IP GLOBAL, la cual es la IP asignada por tu ISP (Proveedor de Servicio de Internet). Apunta esta IP en algun sitio ya que más tarde la necesitaremos. C. CONFIGURANDO EL RAIDEN 1) Abre el programa (ejecuta el archivo RaidenFTPd.exe) 2) Vé a Setup/FTP-Servers y desmarca la opción "Auto Select IP", si estuviera marcada. No modifiques nada mas. 3) Guarda los cambios 4) Abre tu archivo .ftpd y en la línea "SERVER_IP=" introduce tu dirección IP GLOBAL. (Nota: ESTA NO ES LA IP ASIGNADA POR EL ROUTER SINO LA IP ASIGNADA POR TU ISP. Si aún no sabes qué es tu dirección IP GLOBAL echale un vistazo al paso B de este tutorial.) !Esto es todo!. Ahora el Raiden "debería" funcionar perfectamente con tu router. Solamente he probado este método con mi configuración, que es Windows 2000, el Raiden y el router de 4 puertos DSL/Cable Linksys. Si a ti te funciona también deja una respuesta por favor.

Copyright © RaidenFTPD TEAM , TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

REVISION 2.2 , 2001/06/22