第一步 执行RaidenFTPD.exe,并且点选选单中的设定->快速安装精灵
第二步 执进入了设定画面第一页後开始填选各必要栏位. 伺服器名称 : 填入奶喜欢的名称,请勿超过32个字元,并且在最後储存设定的时候,会以这个为档案命名. 埠号 : 填入1-65535的数字,可以按下检查按钮,来确认该埠是否已经被占用,请使用尚未被占用的埠 伺服器IP : 可任由本程式自动测得,或是手动填写 伺服器根目录 : 选择奶伺服器的总根目录,可以是硬碟中的一个目录,或是网路磁碟,或是磁碟机符号.若是磁碟机代号请勿在最後加上斜线,例如请使用C:而不要使用C:\ 允许匿名连线 : 如果您要允许使用者以anonymous登入,请点选,若是私人站台可不必点选 同时匿名连线使用者上限 : 在同一时间内最大可有多少匿名使用者登入 同时一般使用者连线上限 : 非匿名使用者与匿名使用者总额上限 来自同一个IP位置最多 : 请设定来自同一IP位置允许的最大连线数 全部填写完毕後请按下一步
第三步 在这个画面您将设定伺服器的连线安全性选项,一开始安全性选项是完全没有打勾的,如果您的伺服器并不需要执行IP位置检查,请保持其未打勾的状态,若是您需要IP位置检查,请勾选适当的选项,注意第三个检查DATA连线IP范围的功能在於防止使用者使用伺服器对传的功能,但是若是该伺服器的IP被允许,仍然可以执行伺服器对传 在伺服器选项这边,设定的是DATA连线使用埠号范围,功能是让你可以自己选择PASSIVE传档时伺服器所使用的埠号,这个主要的功能是要提高对於在防火墙之後的使用者的相容性,如果您不知道要设多少请选择自动即可. 闲置超过几秒则断线,请填入秒数,请竟量不要小於300秒否则使用者很容易就被断线了 在多个IP中自动选择不同IP来给DATA连线 : 可以充分利用每个IP以及网路卡来传档,使用者连线的时候都时连到同一个IP,但是传档时则会自动使用不同IP.

下一页