Q : 如何設定與安裝雷電FTP伺服器
第一步 執行RaidenFTPD.exe，並且點選選單中的 設定->快速安裝精靈
第二步 執進入了設定畫面第一頁後開始填選各必要欄位. 伺服器名稱 : 填入妳喜歡的名稱，請勿超過32個字元，並且在最後儲存設定的時候，會以這個為檔案命名 ， 請勿使用檔案系統不允許的字元例如 * ? 之類的. 埠號 : 填入1-65535的數字，可以按下檢查按鈕，來確認該埠是否已經被佔用，請使用尚未被佔用的埠 ， 一班標準都用 21 ， 若無特殊需求請不要亂改 伺服器IP : 可任由本程式自動測得，或是手動填寫 伺服器根目錄 : 選擇妳伺服器的總根目錄，可以是硬碟中的一個目錄，或是網路磁碟，或是磁碟機符號.若是磁碟機代號請勿在最後加上斜線，例如請使用C:而不要使用C:\，註 : UNC 為類似 \\ComputerNAME\SHARE 的一種路徑表示方法 允許匿名連線 : 如果您要允許使用者以anonymous/ftp登入，請點選，若是私人站台可不必點選 同時匿名連線使用者上限 : 在同一時間內最大可有多少匿名使用者登入 同時一般使用者連線上限 : 非匿名使用者與匿名使用者總額上限 來自同一個IP位置最多 : 請設定來自同一IP位置允許的最大連線數 全部填寫完畢後請按下一步
第三步 在這個畫面您將設定伺服器的連線安全性選項，一開始安全性選項是完全沒有打勾的，如果您的伺服器並不需要執行IP位置檢查，請保持其未打勾的狀態，若是您需要IP位置檢查，請勾選適當的選項，注意第三個檢查DATA連線IP範圍的功能在於防止使用者使用伺服器對傳的功能，但是若是該伺服器的IP被允許，仍然可以執行伺服器對傳 ， 建議不要打勾 在伺服器選項這邊，設定的是DATA連線使用埠號範圍，功能是讓你可以自己選擇PASSIVE傳檔時伺服器所使用的埠號，這個主要的功能是要提高對於在防火牆之後的使用者的相容性，如果您不知道要設多少請選擇自動即可. 閒置超過幾秒則斷線，請填入秒數，請竟量不要小於300秒否則使用者很容易就被斷線了 在多個IP中自動選擇不同IP來給DATA連線 : 可以充分利用每個IP以及網路卡來傳檔，使用者連線的時候都時連到同一個IP，但是傳檔時則會自動使用不同IP.
第四步 執如果妳尚未設定任何使用者設定檔(*.user)，您可以在此選擇default.user檔案，若是您已經設計了別組的使用者設定檔，也可再進入這一步驟時選擇在這個伺服器要使用的使用者設定檔. 接下來這個畫面我們可以先跳過 ，等待整個伺服器設計完成再來新增使用者，直接按下一步跳過
第五步 進入了虛擬檔案系統編輯的畫面，如果您除了伺服器根目錄之外，並沒有要開放任何目錄給使用者使用，這邊已經完全幫您設定好了，直接按下一步即可 若是您除了伺服器根目錄之外還想要共享其它目錄給這個伺服器下的使用者使用，請按下設定虛擬檔案系統連結點 假設我們的伺服器根目錄是C:\Temp，如果我們要加一個FTP虛擬目錄/Drive-D來連到D:\要如何做呢 ? 我們可以在 連結點實體目錄位置 : 填入 D: 伺服器中顯示的虛擬路徑 : 填入 /Drive-D ， (請注意您必須準備一個C:\Temp\Drive-D的空目錄 ) 目錄擁有者 ， 目錄擁有群組選擇適當的即可 ， 點選權限 ， 通通完成之後點選新增按鈕即可 設定完成之後按確定離開 ， 直得一提的是雷電虛擬檔案系統是真正的虛擬檔案系統 ， 連結點可以設定在任何地方 ， 不像某些伺服器虛擬目錄一定要設在根目錄之下，也不像某些伺服器常常會無法回到上層目錄等等令人啼笑皆非的虛擬檔案系統
第六步 恭喜您即將完成設定了，請確認檔名沒有錯誤後按下完成即可，啟動主程式時啟動本伺服器，要記得打勾喔 ， 然後主程式就會問你是否要立刻啟動這個伺服器啦 ~ 等等 ~ 別急著離開，您還沒有新增使用者帳號呢! 回到設定程式主畫面，點選選單的設定->使用者與群組，來新增使用者帳號吧! 好了，設定完成了~ 恭喜恭喜

Copyright © RaidenFTPD TEAM ， ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.1 Final ， 2001/06/20