第四步 設定使用者
執如果妳尚未設定任何使用者設定檔(*.user),您可以在此選擇default.user檔案,若是您已經設計了別組的使用者設定檔,也可再進入這一步驟時選擇在這個伺服器要使用的使用者設定檔. 接下來這個畫面我們可以先跳過 ,等待整個伺服器設計完成再來新增使用者,直接按下一步跳過 不過第一次架站的站長,您也可以在此點擊設定使用者與群組按鈕,來新增您的使用者 這邊有相關新增使用者的資訊 新增完畢之後當您返回這一頁,可以按下一步繼續進行
第五步 設定虛擬檔案系統
第五步 進入了虛擬檔案系統編輯的畫面,如果您除了伺服器根目錄之外,並沒有要開放任何目錄給使用者使用,這邊已經完全幫您設定好了,直接按下一步即可 註 : 若是您想要把好幾台硬碟中的目錄共享出去,請看下面的教學 若是您除了伺服器根目錄之外還想要共享其它目錄給這個伺服器下的使用者使用,請按下設定虛擬檔案系統連結點 假設我們的伺服器根目錄是C:\_VFtpdRoot,如果我們要加一個FTP虛擬目錄/Drive-D來連到D:\要如何做呢 ? 我們可以在 連結點實體目錄位置 : 填入 D: 伺服器中顯示的虛擬路徑 : 填入 /Drive-D , (請注意您必須準備一個C:\_VFtpdRoot\Drive-D的空目錄 , 不過您放心程式會自動幫您建立的) 目錄擁有者 , 目錄擁有群組選擇適當的即可 , 點選權限 , 通通完成之後點選新增按鈕即可 註 : 擁有者,群組的字串,切勿使用空白字元,某些FTP客戶端軟體無法處理 註 : 擁有者,群組的字串,切勿使用月份字元,如JAN,OCT,MAY等等.某些FTP客戶端軟體無法處理 註 : 只要開放寫入權限,就可以使用上傳的續傳功能 設定完成之後按確定離開 , 直得一提的是雷電虛擬檔案系統是真正的虛擬檔案系統 , 連結點可以設定在任何地方 , 不像某些伺服器虛擬目錄一定要設在根目錄之下,也不像某些伺服器常常會無法回到上層目錄等等令人啼笑皆非的虛擬檔案系統 註 : 離開本畫面時必須儲存你的設定,否則無效
第五步 設定檔案名稱
恭喜您即將完成設定了,請確認檔名沒有錯誤後按下完成即可,啟動主程式時啟動本伺服器,要記得打勾喔 , 然後主程式就會問你是否要立刻啟動這個伺服器啦 ~ 註 : *.ftpd檔案一定要放在與雷電FTPD安裝相同的目錄,其他三個檔案則可以隨便放,不過還是建議放在一起 等等 ~ 別急著離開,您還沒有新增使用者帳號呢! 回到設定程式主畫面,點選選單的設定->使用者與群組,來新增使用者帳號吧! 詳情請看 好了,設定完成了~ 恭喜恭喜 註 : 如果你的伺服器只有一組IP而且是合法固定IP那接下來的教學你就不用再看下去了,已經完成 等等 ~ 還沒完喔,不過只針對一些特殊需求的使用者,如果你符合條件,請加以修改您的*.ftpd設定檔 ADSL/CABLE浮動IP位址+ 內部區域網路IP位址 SERVER_IP=請放空白 AUTO_CHOOSE_IP=1 XTRA_IPS=請放空白 XCLU_IPS=內部區域網路IP位址 PASV_IP_ROLLING=1 ADSL/CABLE浮動IP位址 SERVER_IP=請放空白 AUTO_CHOOSE_IP=1 XTRA_IPS=請放空白 XCLU_IPS=請放空白 PASV_IP_ROLLING=1 多重固定IP位址 + 內部區域網路IP位址 SERVER_IP=多重固定IP位址其中之一 AUTO_CHOOSE_IP=1 XTRA_IPS=多重固定IP,多重固定IP2,多重固定IP3... XCLU_IPS=內部區域網路IP位址 PASV_IP_ROLLING=1 單一固定IP位址 + 內部區域網路IP位址 SERVER_IP=單一固定IP位址 AUTO_CHOOSE_IP=1 XTRA_IPS=請放空白 XCLU_IPS=內部區域網路IP位址 PASV_IP_ROLLING=1 NAT/Router內只有區域網路IP位址 SERVER_IP=請放空白 DYN_IP_HOST=請申請網域名稱並填入此處(domain name) AUTO_CHOOSE_IP=0 XTRA_IPS=請放空白 XCLU_IPS=請放空白 PASV_IP_ROLLING=0

上一頁