Q : 如何設定雷電FTPD的時段頻寬管制功能 ?
雷電FTPD能夠自動的幫您管制站台的流量 , 例如可設定為每24小時允許500mb下載 , 700mb上載 , 超過限制時自動停止服務 , 並且在24小時之後自動歸零 , 自動重新開啟上下載服務 . 最簡單的方式是使用gui介面來設定 , 您可以在選單->設定->FTP-伺服器中找到這個選項 如果你要把某個FTP伺服器 (*.ftpd) 檔案設定為使用流量管制 , 請使用文字編輯器編輯 (*.ftpd) 檔案 , 如果您要限制下載流量管制 , 請在 [FTPD] 之下加入 OUTLIMIT = n/m 其中 n 為某時段內允許的總流出 megabytes 數 , 而 m 為時段的長度 , 單位是分鐘 , 以下為一範例 OUTLIMIT = 500/600 代表了每 600 分鐘限制流出 500mb 的流量 , 若是超過 , 伺服器會停止提供下載 , 直到經過 600 分鐘之後 , 上載的設定方法也是類似 , 請用 INLIMIT= n/m 其他重要注意事項 #1. 若是您不需要限制 , 可以設定為 0/0 , 或是直接在 *ftpd 中移除這兩行

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.1 , 2001/05/10