Q : 如何设定与安装雷电FTP伺服器
第一步 执行RaidenFTPD.exe，并且点选选单中的 设定->快速安装精灵
第二步 执进入了设定画面第一页後开始填选各必要栏位. 伺服器名称 : 填入奶喜欢的名称，请勿超过32个字元，并且在最後储存设定的时候，会以这个为档案命名 ， 请勿使用档案系统不允许的字元例如 * ? 之类的. 埠号 : 填入1-65535的数字，可以按下检查按钮，来确认该埠是否已经被占用，请使用尚未被占用的埠 ， 一班标准都用 21 ， 若无特殊需求请不要乱改 伺服器IP : 可任由本程式自动测得，或是手动填写 伺服器根目录 : 选择奶伺服器的总根目录，可以是硬碟中的一个目录，或是网路磁碟，或是磁碟机符号.若是磁碟机代号请勿在最後加上斜线，例如请使用C:而不要使用C:\，注 : UNC 为类似 \\ComputerNAME\SHARE 的一种路径表示方法 允许匿名连线 : 如果您要允许使用者以anonymous/ftp登入，请点选，若是私人站台可不必点选 同时匿名连线使用者上限 : 在同一时间内最大可有多少匿名使用者登入 同时一般使用者连线上限 : 非匿名使用者与匿名使用者总额上限 来自同一个IP位置最多 : 请设定来自同一IP位置允许的最大连线数 全部填写完毕後请按下一步
第三步 在这个画面您将设定伺服器的连线安全性选项，一开始安全性选项是完全没有打勾的，如果您的伺服器并不需要执行IP位置检查，请保持其未打勾的状态，若是您需要IP位置检查，请勾选适当的选项，注意第三个检查DATA连线IP范围的功能在於防止使用者使用伺服器对传的功能，但是若是该伺服器的IP被允许，仍然可以执行伺服器对传 ， 建议不要打勾 在伺服器选项这边，设定的是DATA连线使用埠号范围，功能是让你可以自己选择PASSIVE传档时伺服器所使用的埠号，这个主要的功能是要提高对於在防火墙之後的使用者的相容性，如果您不知道要设多少请选择自动即可. 闲置超过几秒则断线，请填入秒数，请竟量不要小於300秒否则使用者很容易就被断线了 在多个IP中自动选择不同IP来给DATA连线 : 可以充分利用每个IP以及网路卡来传档，使用者连线的时候都时连到同一个IP，但是传档时则会自动使用不同IP.
第四步 执如果奶尚未设定任何使用者设定档(*.user)，您可以在此选择default.user档案，若是您已经设计了别组的使用者设定档，也可再进入这一步骤时选择在这个伺服器要使用的使用者设定档. 接下来这个画面我们可以先跳过 ，等待整个伺服器设计完成再来新增使用者，直接按下一步跳过
第五步 进入了虚拟档案系统编辑的画面，如果您除了伺服器根目录之外，并没有要开放任何目录给使用者使用，这边已经完全帮您设定好了，直接按下一步即可 若是您除了伺服器根目录之外还想要共享其它目录给这个伺服器下的使用者使用，请按下设定虚拟档案系统连结点 假设我们的伺服器根目录是C:\Temp，如果我们要加一个FTP虚拟目录/Drive-D来连到D:\要如何做呢 ? 我们可以在 连结点实体目录位置 : 填入 D: 伺服器中显示的虚拟路径 : 填入 /Drive-D ， (请注意您必须准备一个C:\Temp\Drive-D的空目录 ) 目录拥有者 ， 目录拥有群组选择适当的即可 ， 点选权限 ， 通通完成之後点选新增按钮即可 设定完成之後按确定离开 ， 直得一提的是雷电虚拟档案系统是真正的虚拟档案系统 ， 连结点可以设定在任何地方 ， 不像某些伺服器虚拟目录一定要设在根目录之下，也不像某些伺服器常常会无法回到上层目录等等令人啼笑皆非的虚拟档案系统
第六步 恭喜您即将完成设定了，请确认档名没有错误後按下完成即可，启动主程式时启动本伺服器，要记得打勾喔 ， 然後主程式就会问你是否要立刻启动这个伺服器啦 ~ 等等 ~ 别急着离开，您还没有新增使用者帐号呢! 回到设定程式主画面，点选选单的设定->使用者与群组，来新增使用者帐号吧! 好了，设定完成了~ 恭喜恭喜

Copyright © RaidenFTPD TEAM ， ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.1 Final ， 2001/06/20