Q : 如何设定雷电FTPD的时段频宽管制功能 ?
雷电FTPD能够自动的帮您管制站台的流量 , 例如可设定为每24小时允许500mb下载 , 700mb上载 , 超过限制时自动停止服务 , 并且在24小时之後自动归零 , 自动重新开启上下载服务 . 最简单的方式是使用gui介面来设定 , 您可以在选单->设定->FTP-伺服器中找到这个选项 如果你要把某个FTP伺服器 (*.ftpd) 档案设定为使用流量管制 , 请使用文字编辑器编辑 (*.ftpd) 档案 , 如果您要限制下载流量管制 , 请在 [FTPD] 之下加入 OUTLIMIT = n/m 其中 n 为某时段内允许的总流出 megabytes 数 , 而 m 为时段的长度 , 单位是分钟 , 以下为一范例 OUTLIMIT = 500/600 代表了每 600 分钟限制流出 500mb 的流量 , 若是超过 , 伺服器会停止提供下载 , 直到经过 600 分钟之後 , 上载的设定方法也是类似 , 请用 INLIMIT= n/m 其他重要注意事项 #1. 若是您不需要限制 , 可以设定为 0/0 , 或是直接在 *ftpd 中移除这两行

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.1 , 2001/05/10