Q : Как используется в RaidenFTPD распределение между несклоькими IP ?

Эта информация полезна только для пользователей систем, использующих одновременно более одного IP-адреса. Не спутайте это свойство с ДИНАМИЧЕСКИМИ IP (когда Ваш IP периодически меняется в установленных пределах). Если у Вашего сервера более одного IP, Вы можете распределять между ними траффик. Откройте меню настройки RaidenFTPD путем выбора FTP-SERVER в меню SETUP. Откройте сервер, который хотите править. В строке SERVER IP введите Ваш главный IP, а в строке EXTRA IP введите Ваши дополнительные IP, между которыми RaidenFTPD и будет производить распределение траффика. Затем отключите AUTO SELECT IP. Включите USE MULTI IP TO OFFER DATA CONNECTIONS AUTOMATICALLY. Сохраните и выйдите. Теперь, когда пользователь подсоединится, сервер автоматически подключит дополнительные IP для участия в передаче файлов.

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/06/22