Q:Linksys DSL/Cable router上でサーバーを運営するには?
A:最初にこのチュートリアルを提供してくださったユーザーのFlareさんに感謝します。 4ポートのLinksys Etherfast Cable/DSLルーターを使用しての設定方法です。 A. ルーターの設定 1) ルーターにインターネットエクスプローラなどのブラウザを使いログインします。私の場合はルーターのデフォルトの 192.168.1.1. 192.168.1.1でした。もしあなたが設定を変えている場合はそのIPを入力します。 2) ログイン後に "Advanced" タブを開きます。一番右上にある金色のタブです。 3) "Advanced"メニューの"DMZ Host"タブを開きます。一番右側のタブです。 4) あなたのコンピュータのローカルIPを見つけてください。これがルーターによって割り当てられるIPです。Win9x/MEをお使いの方はスタート/ファイル名を指定して実行で"winipcfg.exe"とタイプすれば自分のIPがわかります。WinNT/2Kの方はコマンドプロンプトで"ipconfig"とタイプします。あなたのローカルIPは通常はルーターと同じサブネット上にあります。もしルーターのIPが192.168.1.1ならばあなたのIPは192.168.1.###になります。 5) このIPをDMZ hostに入力します。 6) submitを押します。 これで一般の人をあなたのFTPに入れるためのルーター側の準備ができました。 上記の方法は全てのポートをコンピュータに転送しますが、特定のポートのみ転送するように設定することもできます。あなたが10個以内の特定のポートを転送したい場合は、上の1と2を行った後に下記の設定をしてください。 全てのポートをコンピュータに転送する場合は次の設定は省いてRaidenの設定に進んでください。 3) "Advanced"メニューの"Fowarding" タブを出します。2つめのタブです。 4) あなたのコンピュータのローカルIPを見つけてください。これがルーターによって割り当てられるIPです。Win9x/MEをお使いの方はスタート/ファイル名を指定して実行で"winipcfg.exe"とタイプすれば自分のIPがわかります。WinNT/2Kの方はコマンドプロンプトで"ipconfig"とタイプします。あなたのローカルIPは通常はルーターと同じサブネット上にあります。もしルーターのIPが192.168.1.1ならばあなたのIPは192.168.1.###になります。 5) 左の "Service Port" でどのポートをあなたのコンピュータに転送したいか指定します。それぞれのポートで、あなたのローカルIPの最後のサブネットを入力してください。あなたのIPが192.168.1.101ならば、101と右の小さいボックスに入力します。 これであなたがどちらの設定をしてもポートはコンピュータに転送され、ファイアウォールはそのポートに無効となり、外部からFTP接続が可能になります。Raidenの設定に続きます。 B. グローバルIPを見つける 1) ルーターにインターネットエクスプローラなどのブラウザを使いログインします。私の場合はルーターのデフォルトの 192.168.1.1. 192.168.1.1でした。もしあなたが設定を変えている場合はそのIPを入力します。 2) "status"タブを開きます。左から3つめの灰色のタブです。 3) "WAN"という青色の表で、"IP ADDRESS:"の行を見つけます。これがあなたのプロバイダによって割り当てられたグローバルIPです。 設定に必要なのでこれをどこかに書いて置いてください。 1) RaidenFTPd.exeを起動 2) セットアップ／FTPサーバーを開き、"Auto Select IP"をチェックしないようにします。 3) 保存します。 4) .ftpdファイルを開き、"SERVER_IP="の所をあなたのグローバルIPにします。(注: これはあなたのプロバイダによって割り当てられたグローバルIPです。グローバルIPがわからなければ上のステップＢを参照してください。) これで終了です。Raidenはあなたのルーター・ハブを通じて動作するはずです。個人的には私の環境のWin2KとLinksys 4 Port Cable/DSLルーターでしか動作確認はしていません。このチュートリアルがあなたの環境で動作したら是非お知らせください。 C. 外部からの接続 RaidenFTPDが外部と接続するためにはNATまたはルータのポートを開放する必要があります。ポートに空きがない場合、FTPクライアントはDIRリストができないことがあります。セキュリティが心配な場合は、ポート1000から5999までを解放すれば99%動作します。 D. NATを使用しているFTPユーザーの方へ NATをお使いの場合は、FTPクライアントでPASVモードをご使用ください。

本ページに掲載する一切の文書･図版･写真等を、手段や形態を問わず複製、転載することを禁じます。

Copyright © RaidenFTPD TEAM , All rights reserved .