Q : 如何运用雷电FTPD多重IP负载均衡功能?
A:雷电FTPD , 开站的最爱 , 如果您的站台拥有多重IP , 例如 , 3组5组IP , 恭喜您 , 雷电FTPD可以帮助您全自动平均使用多组IP , 而客户端完全不需作任何变动 . 首先请进入MENU->设定->FTP-伺服器 在伺服器IP , 选择多重IP中的其中一组 , 作为开站的主IP , 使用者请连线到这个IP 在额外的IP , 加入您想要让这个伺服器使用的IP , 可以加多组 然後将自动选择IP的打勾取消 然後在频宽管制限制中 , 将在多个IP中......打勾 最後不要忘了SAVE喔 , 或是重新启动您的伺服器 接下来 , 您的伺服器就会自动轮流运用您所设定的IP了 严重警告 : 如果您的伺服器包含非法私人网域之IP , 千万不要将它加入额外IP之中否则您的伺服器将会不正常运作

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.1 FINAL , 2001/06/20