下列所有的變數 , 可以被塞入雷電FTPD事件訊息檔 (./Message/*.msg) , 部分也可被塞入虛擬檔案系統設定檔 (*.vfs) 的某些欄位中 , 也可以被塞入驅動事件 ( Event Trigger ) 的命令之中請參照列表 . 注意 : 大小寫有差別
使 用 者 訊 息 變 數
變數 | 詳細說明 | .msg | .vfs
%S | 目前登入的使用者名稱 | Y | Y
%z | 目前登入的使用者名稱 (延伸到14個字元 , 右邊補空白) | Y | N
%g | 目前登入的使用者群組 | Y | Y
%/ | 目前登入的使用者群組 (包括所有群組) | Y | N
%Z | 目前登入的使用者群組 (延伸到14個字元 , 右邊補空白) | Y | N
%Y | 目前登入的使用者的注解文字 (空白一律換成%20) | Y | N
%T | 目前登入的使用者的注解文字 (延伸到25個字元 , 右邊補空白) | Y | N
%d | 本次連線中下傳的位元組 | Y | N
%p | 本次連線中上傳的位元組 | Y | N
%v | 最後一次下傳的速度 Kbytes/sec | Y | N
%V | 最後一次上傳的速度 Kbytes/sec | Y | N
%x | 總共下傳的 mbytes 數 | Y | N
%X | 總共上傳的 mbytes 數 | Y | N
%w | 總共下傳的 kbytes 數 | Y | N
%W | 總共上傳的 kbytes 數 | Y | N
%C | 使用者的下傳額度 (mbytes) | Y | N
%c | 使用者的下傳額度 (kbytes) | Y | N
%i | 使用者的來源IP位置 | Y | N
%D | 使用者閑置的時間 | Y | N
%E | 使用者的上下傳額度比例 (1:X or unlimited) | Y | N
%e | 使用者目前所在的目錄 | Y | N
%P | 匿名使用者的密碼 , 通常為EMAIL帳號 , 注意一般使用者的這個變數永遠是空值 | Y | N
%$ | 使用者的等級 , 0-4 , 0=root 1=super 2=normal 3=guest | Y | N
系 統 訊 息 變 數
變數 | 詳細說明 | .msg | .vfs
%h | 伺服器的名稱 | Y | N
%u | 伺服執行的總時間 ( HH : MM : SS ) 格式 | Y | N
%y | 今日日期字串 ( ex: 0707 for July 7th ) | Y | Y
%U | 伺服起啟動的時間 ( YYYY/MM/DD HH:MM ) | Y | N
%t | 目前的日期與時間 | Y | N
%N | 伺服器允許的最大連線數 | Y | N
%n | 目前登入的使用者數目 | Y | N
%f | 目前虛擬目錄下的可用空間 ( mega bytes) | Y | N
%I | 來自同一IP的最大允許連線數目 | Y | N
%o | 伺服器目前輸出位元組之狀態 | Y | N
%l | 伺服器目前輸入位元組之狀態 | Y | N
%b | 在目前的 *.sfv或是*.md5中通過驗證的檔案數 | Y | N
%R | 在*.sfv或是*.md5中所記載的檔案總數 | Y | N
%> | 目前被上傳檔案的crc32值 , 限定在onSfvSuccess/onSfvFailed事件中才有效 | Y | N
%^ | 使用者所在的路徑 (實體路徑) | Y | N
%H | 使用者正在存取的(虛擬路徑)檔案或是目錄名稱(例如:剛剛建立的目錄名稱) by RETR/STOR/MKD/RMD/site nuke , 但是所有的空格都被轉為%20 | Y | N
%r | 使用者正在存取的(虛擬路徑)檔案或是目錄名稱(例如:剛剛建立的目錄名稱) by RETR/STOR/MKD/RMD/ site nuke/move | Y | N
%m | 使用者正在存取的(實體路徑)檔案或是目錄名稱(例如:剛剛建立的目錄名稱) by RETR/STOR/MKD/RMD site move | Y | N
%G | 使用者正在存取的(實體路徑)檔案或是目錄名稱(例如:剛剛建立的目錄名稱) )by RETR/STOR/MKD/RMD , 但是所有的空格都被轉為%20 | Y | N
%q | 使用者正在存取的(短檔名)目錄名稱 by RETR/STOR | Y | N
%= | 使用者正在存取的檔案名稱 by RETR/STOR |  |
%Q | 使用者正在存取的(短檔名)檔案名稱 by RETR/STOR | Y | N
%- | 使用者正在存取的檔案所在的路徑 by RETR/STOR | Y | N
%+ | 使用者正在存取的檔案副檔名(extension) by RETR/STOR | Y | N
%F | 剛剛被使用者以site nuke改名的目錄的理由 | Y | N
%j | 剛剛被使用者以site nuke改名的目錄的multiplier | Y | N
%O | 使用者上傳檔案被判斷為重複檔案的原因 | Y | N
%L | Mp3 ID3 tag's 歌名,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (30字元) | Y | N
%k | Mp3 ID3 tag's 藝人,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (30字元) | Y | N
%K | Mp3 ID3 tag's 專輯名稱 ,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (30字元) | Y | N
%a | Mp3 ID3 header bitrate ,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (10字元) | Y | N
%A | Mp3 ID3 header 取樣頻率 ,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (8字元) | Y | N
%J | Mp3 ID3 tag's 年份 ,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (4字元) | Y | N
%s | Mp3 ID3 tag's 種類,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (32字元) 但是所有的空格都被轉為%20 | Y | N
%B | Mp3 ID3 tag's 種類 ,如果使用者最後一次存取的檔案是mp3格式 (32字元) | Y | N
%M | 使用者正在存取的檔案的kb大小 by RETR/STOR , 同時也是site move命令中 , 目標目錄的大小 | Y | N
%! | 配合OnSiteCmd事件的變數 , 代表了使用者整個site命令的參數 (不含site字串) | Y | N
%~ | 使用者的來源 domain name | Y | N
%* | 配合OnSiteNuke事件的變數 ,代表了被nuke目錄之檔案所有人 | Y | N
%@ | 配合OnSiteCmd事件的變數 , 代表了使用者目前的獨一無二id , 是用來配合訂制site command使用的 , 範例請看 | Y | N
%& | 現在有多少人在下載 , 這個值會被在 RETR/STOR/APPE 命令時重新計算 | Y | N
%( | 現在有多少人在上載 , 這個值會被在 RETR/STOR/APPE 命令時重新計算 | Y | N
%) | 現在本user開了多少連線在下載 , 這個值會被在 RETR/STOR/APPE 命令時重新計算 | Y | N
%_ | 現在本user開了多少連線在上載 , 這個值會被在 RETR/STOR/APPE 命令時重新計算 | Y | N
%| | 現在本user所屬群組開了多少連線在下載 , 這個值會被在 RETR/STOR/APPE 命令時重新計算 | Y | N
%\ | 現在本user所屬群組開了多少連線在上載 , 這個值會被在 RETR/STOR/APPE 命令時重新計算 | Y | N
系 統 函 數 ( 必須放在每一行文字的最前端 )
變數 | 詳細說明 | .msg | .vfs
%# | 輸出另外一個訊息檔案的內容(必須位於 /message 目錄),ex : %#site-help.msg , 這樣相當於將/message/site-help.msg的內容包括於目前的訊息檔之中 | Y | N
%0 | 輸出伺服器上最新被建立的十個目錄列表 | Y | N
%1 | 輸出伺服器上最佳的十個上傳者 | Y | N
%2 | 輸出伺服器上最佳的十個下傳者 | Y | N
%3 | 輸出目前使用者的詳細資訊 | Y | N
%4 | 輸出目前所有連線的使用者列表 | Y | N
%5 | 輸出目前所在虛擬路徑下的檔案數量 , 上傳者 , 上傳群組 , 檔案總數等等資訊 , 適合在使用者上傳完畢後顯示 | Y | N
其 它 變 數
變數 | 詳細說明 | .msg | .vfs
%% | 百分比符號 | Y | N

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHT RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/14