Q : RaidenFTPDの帯域制限を設定するには?
RaidenFTPDは一定時間内の帯域制限を設定することができます。例えば24時間内に500mbのダウンロードと700mb のアップロードを割り当てると、サーバーは24時間以内に指定の制限までしか転送を許可しません。 GUIでの設定 セットアップメニューからFTPサーバーを選び、該当の設定を変更します。設定を終えたら保存して終了します。 手動設定 設定したいサーバーの*.ftpdファイルを開き、次の行を [FTPD] セクションに加えます。 OUTLIMIT = n/m m　分内の　n　メガバイトのアウトプット上限を設定します。 例: OUTLIMIT = 500/600 600分ごとにユーザーは500mbまでダウンロードできます。 INLIMIT設定 (アップロード上限)も同じ形式です。 INLIMIT= n/m 注: 制限を設けない時はこれらの行を*.ftpdファイルから削除するか、0/0　と設定してください。

本ページに掲載する一切の文書･図版･写真等を、手段や形態を問わず複製、転載することを禁じます。

Copyright © RaidenFTPD TEAM , All rights reserved .